**ACLs**

**TIPOS DE ACL:**

STANDER- 1 AO 99

OBJETIVO: Bloquear a porta de saída do roteador

EXTEND- 100 AO 199

COM NOME-