**COMANDOS PARA COLOCAR IP**

OBS:

ROTEADOR/ROTEADOR=IP 1

REDE/ROTEADOR=IP 254

WZ: SALVAR

* REDE 1 /R1

conf t

interface g0/1

ip address 192.168.1.254 255.255.255.0

no shutdown

description (CONEXÃO REDE1 /R1)

exit

* R1/R2 PELA REDE 10

Interface s0/0/0

Ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

No shutdown

Description (CONEXÃO R1/R2 PELA REDE10)

Exit

* R1/R4 PELA REDE 40

Interface s0/0/1

Ip address 192.168.40.1 255.255.255.0

No shutdown

Description (CONEXÃO R1/R4 PELA REDE40)

Exit

* R1/R3 PELA REDE 50

Interface s0/1/0

Ip address 192.168.50.1 255.255.255.0

No shutdown

Description (CONEXÃO R1/R3 PELA REDE50)

Exit