**COMANDOS ROUTER**

IPV6 CONFIG - mostra o ip

SHOW IPV6 ROUTE

**IP PARA O ROTEADOR**

CONF T

INTERFACE G0/1

IPV6 ADDRESS 2001:0DB8:ACAD:AAAA::FFFF/64

NO SHUTDOWN

END

WR

**IP PARA SERIAL-ROUTER SP**

INTERFACE S0/0/0

IPV6 ADDRESS 2001:0DB8:ACAD:AAAA::1/64

NO SHUTDOWN

END

WR

**IP PARA SERIAL-ROUTER RJ rever**

INTERFACE S0/0/0

IPV6 ADDRESS 2001:0DB8:ACAD:BBBB::2/64

INTERFACE S0/0/1

IPV6 ADDRESS 2001:0DB8:ACAD:AAAA::1/64