**CRIAR SCRIPT DA CONFIG DO ROTEADOR:**

**-**Configurar 1º roteador

-Copiar configuração a partir de ***hostname*** até ***end*** e colar no bloco de notas

-Alterar configuração e colar no próximo roteador a ser configurado

ALTERAR:

-Hostname

-Interface g0/1 e interfaces serial

-Description

-Ip address

APÓS COLAR NO ROTEADOR SEGUIR OS SEGUINTES COMANDOS:

-Exit

-Interface g0/1

-No shutdown

-Exit

-Interface s0/0/0 (repetir para todas portas serial conectadas)

-No shutdown

-Exit