**Endereço MAC**

**OBS: 1BYTE=8BITS**

O endereço mac é composto por 6BYTES:

**1\_\_\_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_\_ 3\_\_\_\_\_\_ 4\_\_\_\_\_\_\_ 5\_\_\_\_\_\_\_\_ 6\_\_\_\_\_\_\_**

Os 3 primeiros bytes é o nome do fabricante da placa de rede.

Os três últimos bytes é o host (identificação única de cada dispositivo)