**ACESSO REMOTO AO ROTEADOR/SWITCH**

-TELNET 23

-SSH 22 (MAIS SEGURO)

* ***TELNET***

HABILITANDO PORTA DE ACESSO REMOTO VIA NOTEBOOK:

-Conf t

-Line vty 0 4 -QUATRO PORTAS DE ACESSO REMOTO HABILITADAS (vai de 0 á 15)

-password (SENHA)

-login

-end

-wr

ACESSAR REMOTAMENTE VIA PC

-telnet (IP DO ROUTER)

* ***SSH***

-ip domain name (NOME) EX: CAMILY.COM

-crypto key generate rsa (SENHA*)* EX:1024

-username (NOME) EX: adm password (SENHA)

-line vty 0 4

-transport input ssh

-login local

-end

-wr

ACESSAR REMOTAMENTE VIA PC

-ssh -l (USUÁRIO) (IP DO ROUTER) EX: ssh -l adm 192.168.1.254