**PROTOCOLO DE ROTEAMENTO:**

**TIPO: Estático**

-Conf t

-Ip route REDE INTERNA MÁSCARA DE REDE IP DA PORTA DO ROTEADOR MAIS PRÓXIMO

192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.30.1

192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.30.1

192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.30.1

192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.30.1