**IPV6**

com o ipv6 o roteador tende a não ser utilizado

lembre-se que o ip das maquinas deve ser abreviado

**PROTOCOLO DE ROTEAMENTO ESTÁTICO UTILIZANDO IPV6**

CONF T

IPV6 UNICAST-ROUTING

IPV6 ROUTE 2001:0DB8:ACAD:BBBB::/64 S0/0/0

IPV6 ROUTE 2001:0DB8:ACAD:CCCC::/64 S0/0/0

IPV6 ROUTE 2001:0DB8:ACAD:DDDD::/64 S0/0/0

IPV6 ROUTE 2001:0DB8:ACAD:EEEE::/64 S0/0/0