**GERÊNCIA DE REDES**

software de monitoramento:

-snmp

-zabbix

**SNMP**

O SNMP é constituído por 3 partes:

Gerente SNMP

Agente SNMP

MIB- É acessada para verificar se o SNMP está funcionando corretamente

**COMANDOS PARA SNMP:**

**-PRIMEIRO DEIXE OS ROTEADORES EM ROTEAMENTO EIGRP OU OSPF OU RIP**

**-PROTOCOLO SNMP**

conf t

snmp-server Community testro

snmp-server Community testro

wr

**-PARA TROCAR O NOME DO ROUTER USANDO O SNMP:**

abri mib pelo pc

Adress: colocar o ip do router e clicar em advance

em read Community escrever **testro**

em write community escrever **testrw** e clicar em ok

para aparecer o OID abra a arvore que está na lateral em MIB tree até sysname

após o OID aparecer tire de get e coloque em set

em datatype tire bits e coloque em octetstring

em value defina um novo nome ao roteador e clique em ok

clique em GO

para testar abra o terminal do roteador e verifique se ele está com o nome que vc definiu