**SERVER**

**OBS:**HÁ ROTEADORES QUE TEM FUNÇÃO TFTP (BASTA CONECTAR UM HD EXTERNO NELE)

SERVIDOR HOTPLUG: POSSIBILITA A MANUTENÇÃO DO HARDWARE SEM PRECISAR DESLIGA-LO

**BACKUP DE UM SERVER PARA OUTRO**

-COPY STARTUP-CONFIG TFTP

-ENDEREÇO IP DO SERVIDOR DE BACKUP EX:192.168.0.252