**REDES-TROUBLESHOOTING**

-DHCP

**-**PING REDE INTERNA

-CHECAR GATEWAY

-IP PORTA GIGA CONECTADA NO ROTEADOR

-IP PORTAS SERIAL

-VERIFICAR AS CONFIGURAÇÕES DE ROTA ESTÁTICA