**PROTOCOLO DE ROTEAMENTO:** RIP (Routing Information Protocol)

**TIPO:** Dinâmico

**COMANDOS:**

Conf t

Router rip

Network 192.168.1.0

Network 192.168.10.0

Network 192.168.40.0

Network 192.168.50.0

End

Wr