**TIPOS DE PROTOCOLO DE ROTEAMENTO:**

-Dinâmico: recalcula a rota automaticamente

-Estático: a rota deve ser direcionada